{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["报价清单说明","外保温集采价格汇总","产品报价清单","运输费","系统材料报价清单 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单说明","index":0,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,9],[2,1,2,10],[3,0,18,0],[3,1,3,10],[4,1,4,10],[5,1,5,10],[6,1,6,10],[7,1,7,10],[8,1,8,10],[9,1,9,10],[10,1,10,10],[11,1,11,10],[12,1,12,10],[13,1,13,10],[14,1,14,10],[16,1,16,10],[17,1,17,10],[18,1,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"清单说明"]
[]
["招标范围","1、外墙外保温供货"]
["报价说明","1、投标报价表必须严格按招标文件提供的格式填写。"]
[null,"2、投标单位在提交标书前,对本招标项目、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、检验、调试、验收、样品、管理、利润等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标单位负责。"]
[null,"3、集中采购协议采用甲供方式,由招标单位一线公司与中标单位签订材料供货订单。"]
[null,"4、 本次投标报价有关约定"]
[null,"4.1 工程量计算基础：按图纸及二次节点设计外墙保温面积计算。"]
[null,"4.2 编制报价的单位精度：报价以“元”为单位，保留小数点后两位。"]
[null,"4.3 产品价格："]
[null,"（1）产品价格包括所订产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点（车辆能够抵达的地点）等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用以及每个合同每种材料免费提供一组送检。 此价格为供需双方签订订单/合同的定价依据，协议期内不进行价格调整，协议另有约定的除外。"]
[null,"（2）运费说明：胶粘剂、抹面胶浆、039级EPS板、033级EPS板(黑板）、XPS板、岩棉、G型热固复合EPS板等的运费在运输费表中填报；除上述材料外的其他材料单价均应包含运费。"]
[null,"（3）税金说明：本清单中所有报价均为含税和不含税价格，供需双方签订采购合同税率为   13%   。项目为一般计税方法的，开具增值税专用发票。合同的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，如结算时执行税率发生调整，则以实际税率进行结算。如将来因国家政策变化导致增值税税率调整，增值税税款按照价税分离后的不含税合同价款根据实际执行税率计算，合同总价以上述不含税合同价款与增值税税款为基础进行动态调整。"]
[null,"5、投标单位须如实提供报价产品品牌、产地以及库存情况、供货周期的详细说明。"]
[null,"6、投标单位提供的材料平米用量已充分考虑了招标方各项目的气候条件、基层条件（满足相关规范标准要求）和施工人员熟练程度等因素。投标单位供货时，保温板材类、锚栓网格布等配套材料类产品按需方实际需要供货；砂浆类产品在现场实测的实际平米用量大于合作协议中所确定的数值时，增加用量由供方承担，并应及时补足；实际平米用量小于合作协议中所确定的数值时，按实际需要供货与结算。"]
[null,"7、投标单位应充分考虑每单合同订立时间节点不同以及每单合同工程量大小不同的影响。"]
[null,"8、本次投标外保温体系供货报价组成方式详见系统报价清单。"]
[null,"9、对于个别当地有特殊要求的系统做法，本清单未包含的，可根据项目的实际情况、特殊做法的要求，方案和系统组价由双方现场协商确定。"]
[null,"10、价格调差：\n1）由于039级EPS板材的原材料价格波动情况较大，为维护双方的利益，双方协商协议价格按以下方法变更：\n协议附件1中039级EPS板报价母料暂定按10912.03元/吨计算，当母料价格（以下以S表示）波动在±5%（10366.43 ≤S≤ 11457.63 ）以内时，协议价格按协议附件1报价不予调整；\n当B1级母料价格波动超过±5%（10366.43 ≤S≤ 11457.63）时，协议价格按（（S-10366.43或11457.63）/10912.03*60%比例调整，例：当S=13000元/吨时，（13000-11457.63）/10912.03*60%=+8.48%，则039级EPS板价格在协议附件1价格基础上上浮+ 8.48% ；当S=10000 元/吨时，（10000-910366.43）/9947*60%=-2.01%，则039级EPS板价格在协议附件1价格基础上下浮2.01%；\n价格调整：每六个月核定一次成品价格。成品价格调整时间定于每年6月、12月的最后1个工作日。母料价格以调整期间内核定的平均价格为准，母料单价获取平台为卓创资讯https://www.sci99.com/ 网站公布的塑料/塑料PS价格/宁波龙王EPS阻燃料的月均每吨单价。\n2） XPS板：母料暂定按9705元/吨计算，母料价格平均波动超过±5%进行调价，协议价格按（（S-9220或10190）/9705*35%比例调整（参照039级EPS板B1级举例说明）；价格取值按照卓创资讯https://www.sci99.com/网站公布的塑料/塑料PS价格/158K-扬子巴斯夫的每吨单价。\n3）石墨苯板、岩棉、热固性苯板等材料暂无权威原材料参考网站；不做具体调价约定，合作期间，每季度进行价格摸底调差；\n4） 合同价格按签订合同时所在调价期间执行的价格执行。"]

{"sheet":"外保温集采价格汇总","index":1,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["表0、外墙保温报价汇总表"]
["系统序号","保温系统","建筑业态","系统不含税材料 报价（元/㎡）","模拟工程量（m2)","系统不含税单项合价（元/㎡）","税金单价（元/㎡）","系统含税单项合价（元/㎡）","备注"]
[1,"EPS薄抹灰","多层住宅楼涂料外墙面苯板保温系统-单网（40厚）",{"v":0,"d":"0.00"},3500,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"EPS薄抹灰","多层住宅楼涂料外墙面石墨保温系统-单网（40厚）",{"v":0,"d":"0.00"},52500,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"EPS薄抹灰","别墅涂料外墙面苯板保温系统-单网（40厚）",{"v":0,"d":"0.00"},4000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"EPS薄抹灰","别墅涂料外墙面石墨板保温系统-单网（40厚）",{"v":0,"d":"0.00"},80000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"岩棉板薄抹灰","高层住宅楼涂料外墙面岩棉板保温系统（50厚）",{"v":0,"d":"0.00"},84000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"岩棉条薄抹灰","高层住宅楼涂料外墙面岩棉条保温系统（50厚）",{"v":0,"d":"0.00"},6000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"岩棉一体化板","仿铝板岩棉装饰一体化板保温系统（40厚）",{"v":0,"d":"0.00"},9000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"G型热固复合EPS板薄抹灰","高层住宅楼涂料外墙面G型热固复合EPS板保温系统（50厚）",{"v":0,"d":"0.00"},90000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"局部铺网","局部铺网增强",{"v":0,"d":"0.00"},25000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"滴水条应用","滴水条使用",{"v":0,"d":"0.00"},15000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"护角条应用","护角条使用",{"v":0,"d":"0.00"},25000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"屋面XPS保温","屋面4cm厚XPS保温",{"v":0,"d":"0.00"},100000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",{"$nulls":3},494000,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["备注："]
["1、依据目前的国家防火规范要求，将建筑业态分为高层（含超高层），一般采用A级保温系统；洋房、一般采用EPS板(石墨板)+防火隔离带。"]
["2、以建筑面积按50万平方米为基准；"]

{"sheet":"产品报价清单","index":2,"n_rows":226,"n_cols":12,"rows_kept":226,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,4],[10,0,10,9],[11,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[27,0,27,2],[28,7,28,9],[29,7,32,9],[33,0,33,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[36,0,36,9],[38,0,38,2],[41,0,41,9],[42,0,42,9],[43,0,43,9],[46,0,46,2],[72,0,72,4],[73,0,73,9],[74,0,74,9],[75,0,75,9],[76,0,76,9],[78,0,78,2],[86,0,86,4],[87,0,87,9],[88,0,88,9],[89,0,89,9],[91,0,91,4],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[92,2,92,9],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[93,8,93,9],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[94,8,94,9],[95,2,95,3],[95,5,95,6],[95,8,95,9],[96,2,96,3],[96,5,96,6],[96,8,96,9],[97,2,97,3],[97,5,97,6],[97,8,97,9],[98,2,98,3],[98,5,98,6],[98,8,98,9],[99,2,99,3],[99,5,99,6],[99,8,99,9],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[100,2,100,9],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[101,8,101,9],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[102,8,102,9],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[103,8,103,9],[104,2,104,3],[104,5,104,6],[104,8,104,9],[105,2,105,3],[105,5,105,6],[105,8,105,9],[106,2,106,3],[106,5,106,6],[106,8,106,9],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[107,8,107,9],[108,0,108,9],[109,0,109,9],[110,0,110,9],[111,0,111,9],[113,0,113,11],[114,8,114,9],[115,2,115,9],[116,8,116,9],[117,8,117,9],[118,8,118,9],[119,2,119,9],[120,8,134,9],[135,8,149,9],[150,8,150,9],[151,8,151,9],[152,2,152,9],[153,8,153,9],[154,8,154,9],[155,8,155,9],[156,8,156,9],[157,8,157,9],[158,8,158,9],[159,8,159,9],[160,8,160,9],[161,8,161,9],[162,8,162,9],[163,8,163,9],[164,8,164,9],[165,8,165,9],[166,8,166,9],[167,8,167,9],[168,8,168,9],[169,8,169,9],[170,8,170,9],[171,8,171,9],[172,8,172,9],[173,8,173,9],[174,8,174,9],[175,8,175,9],[176,2,176,9],[177,8,177,9],[178,8,178,9],[179,8,179,9],[180,8,180,9],[181,8,181,9],[182,8,182,9],[183,8,183,9],[184,8,184,9],[185,0,185,8],[186,0,186,8],[187,0,187,8],[188,0,188,9],[189,0,189,9],[190,0,190,9],[191,0,191,9],[192,0,192,9],[193,0,193,8],[195,0,195,12],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[196,2,196,9],[196,10,197,10],[196,11,198,11],[197,2,197,6],[197,7,197,9],[198,3,198,4],[198,5,198,6],[199,3,199,4],[199,5,199,6],[200,3,200,4],[200,5,200,6],[201,3,201,4],[201,5,201,6],[202,3,202,4],[202,5,202,6],[203,3,203,4],[203,5,203,6],[204,3,204,4],[204,5,204,6],[205,3,205,4],[205,5,205,6],[206,0,206,8],[207,0,207,8],[208,0,208,8],[209,0,209,8],[210,0,210,8],[212,0,212,12],[213,0,214,0],[213,1,214,2],[213,3,213,7],[213,9,214,9],[214,3,214,4],[214,6,214,7],[215,1,215,2],[215,3,215,4],[215,6,215,7],[216,1,216,2],[216,3,216,4],[216,6,216,7],[217,1,217,2],[217,3,217,4],[217,6,217,7],[218,1,218,2],[218,3,218,4],[218,6,218,7],[219,1,219,2],[219,3,219,4],[219,6,219,7],[220,1,220,2],[220,3,220,4],[220,6,220,7],[221,1,221,2],[221,3,221,4],[221,6,221,7],[222,0,222,8],[223,0,223,8],[224,0,224,8],[225,0,225,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["外墙外保温集中采购清单"]
["表1:保温板单价"]
["1-1 039级EPS板单价："]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","品牌/生产厂家","母料品牌","不含税计算公式"]
[1,"B1级EPS板","22kg容重","m3"]
[2,"B1级EPS板","20kg容重","m3"]
[3,"B1级EPS板","18kg容重","m3"]
[4,"B2级EPS板（可选）","22kg容重","m3"]
[5,"B2级EPS板（可选）","20kg容重","m3"]
[6,"B2级EPS板（可选）","18kg容重","m3"]
["说明:"]
["1、容重需保证抽检不得出现小于所规定的容重；"]
["2、单价包含母料、损耗、母料加工费、包装费、运费等一切费用；"]
["3、B1级EPS板母料品牌限定龙王、兴达"]
["4、B2级仅可按设计要求用于地库、屋面或者夹芯墙体系，不得用于外墙薄抹灰体系；"]
["5、单价计算公式：【母料出厂价*（1+损耗%）+吨加工费】/1000KG*容重KG/M3+运输管理包装费； "]
[]
["1-2 033级EPS板(黑板）单价："]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","品牌/生产厂家","母料品牌","不含税计算公式"]
[1,"B1级石墨EPS板","22kg容重","m3"]
[2,"B1级石墨EPS板","20kg容重","m3"]
[3,"B1级石墨EPS板","18kg容重","m3"]
["说明:"]
["1、容重需保证抽检不得出现小于所规定的容重；"]
["2、单价包含除运费外的母料、损耗、母料加工费、包装费等一切费用；"]
["3、B1级石墨EPS板母料品牌限定德国巴斯夫Neopor和奥地利Sunpor；"]
[]
["1-3岩棉板、岩棉条单价"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","备注"]
[1,"岩棉板（140kg容重）","TR10","m3",{"$nulls":3},"符合GB/T25975-2018和JG/T483-2015"]
[2,"岩棉板（150kg容重）","TR15","m3"]
[3,"岩棉条（100kg容重）","TR100","m3"]
[4,"岩棉板/岩棉条厚度不大于40mm增加值","/","m3"]
["说明:"]
["1、干挂幕墙系统用岩棉板指金属板、石材等干挂系统幕墙内，不采取薄抹灰粘结，仅靠锚栓固定的岩棉板；当幕墙系统内仍为薄抹灰粘结，采用同外墙标准岩棉；按设计要求选用；"]
["2、投标时需从岩棉行业优秀品牌中选择（包括但不限于鲁阳巴萨特、泰石、金隅星、凯华、轩鸣、博盛、洛科威、樱花、彤天等）；"]
[]
[]
["1-4热固复合EPS板单价："]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","品牌/生产厂家","母料品牌","备注"]
[1,"热固复合EPS板（G型）",null,"m3",{"$nulls":5},"符合 JG/T536-2017《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》"]
["说明:"]
["1、技术标准除应符合采筑技术要求外也应符合地标；"]
["2、单价包含母料、损耗、母料加工费、包装费、运费等一切费用；"]
[]
[]
["1-5 （可选）挤塑聚苯板 单价："]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","品牌/生产厂家","母料品牌","不含税计算公式"]
[1,"B1级挤塑聚苯板","X150","m3"]
[2,"B1级挤塑聚苯板","X200","m3"]
[3,"B1级挤塑聚苯板","X250","m3"]
[4,"B1级挤塑聚苯板","X300","m3"]
[5,"B1级挤塑聚苯板","X350","m3"]
[6,"B1级挤塑聚苯板","X400","m3"]
[7,"B1级挤塑聚苯板","X450","m3"]
[8,"B1级挤塑聚苯板","X500","m3"]
[9,"B1级挤塑聚苯板","X700","m3"]
[10,"B1级挤塑聚苯板","X900","m3"]
[11,"B1级挤塑聚苯板","W200","m3"]
[12,"B1级挤塑聚苯板","W300","m3"]
[13,"B2级挤塑聚苯板","X150","m3"]
[14,"B2级挤塑聚苯板","X200","m3"]
[15,"B2级挤塑聚苯板","X250","m3"]
[16,"B2级挤塑聚苯板","X300","m3"]
[17,"B2级挤塑聚苯板","X350","m3"]
[18,"B2级挤塑聚苯板","X400","m3"]
[19,"B2级挤塑聚苯板","X450","m3"]
[20,"B2级挤塑聚苯板","X500","m3"]
[21,"B2级挤塑聚苯板","X700","m3"]
[22,"B2级挤塑聚苯板","X900","m3"]
[23,"B2级挤塑聚苯板","W200","m3"]
[24,"B2级挤塑聚苯板","W300","m3"]
["说明:"]
["1、挤塑聚苯板应符合《GBT 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》；"]
["2、仅按设计要求用于地库、屋面、夹芯墙、地暖地面等非外墙薄抹灰体系；"]
["3、单价包含除运费外的母料、损耗、母料加工费、包装费等一切费用；"]
["4、供货施工单价计算公式：【母料出厂价+阻燃辅料价】*（1+损耗%）+吨加工费}/1000KG*容重KG/M3+管理包装费；"]
[]
["1-6 （可选）保温隔声垫 单价："]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","品牌/生产厂家","母料品牌","备注"]
[1,"柔性保温隔声垫","1200*600*20mm","m2",{"$nulls":4},"原材料为100%巴斯夫Neoper KF2200"]
[2,"柔性保温隔声垫","1200*600*25mm","m2",{"$nulls":4},"原材料为100%巴斯夫Neoper KF2200"]
[3,"柔性保温隔声垫","1200*600*30mm","m2",{"$nulls":4},"原材料为100%巴斯夫Neoper KF2200"]
[5,"覆膜弹性石墨EPS保温隔声垫","1200*600*20mm","m2",{"$nulls":4},"原材料为100%巴斯夫Neoper KF2300"]
[6,"覆膜弹性石墨EPS保温隔声垫","1200*600*25mm","m2",{"$nulls":4},"原材料为100%巴斯夫Neoper KF2300"]
[7,"覆膜弹性石墨EPS保温隔声垫","1200*600*30mm","m2",{"$nulls":4},"原材料为100%巴斯夫Neoper KF2300"]
["说明:"]
["1、隔声垫应符合GB/T50121《建筑隔声评价标准》和GB/T19889.8-2006《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第8部分：重质标准楼板覆面层撞击声改善的实验室测量》。"]
["2、仅按设计要求用于室内楼板地面的隔声、保温处理。"]
["3、单价包含除运费外的母料、损耗、母料加工费、包装费、配套的竖向隔声片、专用密封胶带等一切费用。"]
[]
["表2:砂浆单价"]
["序号","材料名称","胶粘剂"]
[null,null,"不含税单价（元/m3）",null,"税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）",null,"用量","品牌"]
[1,"胶粉"]
[2,"水泥"]
[3,"砂"]
[4,"助剂"]
[5,"其他费"]
[6,"出厂单价合计"]
["序号","材料名称","抹面胶浆"]
[null,null,"不含税单价（元/m3）",null,"税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）",null,"用量","品牌"]
[1,"胶粉"]
[2,"水泥"]
[3,"砂"]
[4,"助剂"]
[5,"其他费"]
[6,"出厂单价合计"]
["说明:"]
["1、用量指组成占比重百分比"]
["2、其它费指包含除运费外的管理费、利润等一切费用"]
["3、胶粘剂、抹面胶浆报价不区分不同保温体系，但实际供货需考虑应对不同保温体系的配方调整，尤其是岩棉体系"]
[]
["表3:其他材料价格表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","不含税单价（元/m3）","税金单价（元/m3）","含税单价（元/m3）","品牌/供货厂家","备注"]
[1,"玻纤网格布"]
["1-1","耐碱涂覆网格布","50m/卷","m2"]
["1-2","耐碱网格布","50m/卷","m2"]
["1-3","特种加强网格布","50m/卷","m2",{"$nulls":4},"江苏地标DGJ32/TJ174-2014《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》"]
[2,"锚栓"]
["2-1","敲击型盘型锚栓1","60mm","个",{"$nulls":4},"一般适用于除空心砌块外各种墙体，仅通过膨胀力作用"]
["2-2","敲击型盘型锚栓2","80mm","个"]
["2-3","敲击型盘型锚栓3","100mm","个"]
["2-4","敲击型盘型锚栓4","120mm","个"]
["2-5","敲击型盘型锚栓5","140mm","个"]
["2-6","敲击型盘型锚栓6","160mm","个"]
["2-7","敲击型盘型锚栓7","180mm","个"]
["2-8","敲击型盘型锚栓8","200mm","个"]
["2-9","敲击型盘型锚栓9","260mm","个"]
["2-10","敲击型盘型锚栓10","280mm","个"]
["2-11","敲击型盘型锚栓11","300mm","个"]
["2-12","敲击型盘型锚栓12","350mm","个"]
["2-13","敲击型盘型锚栓13","400mm","个"]
["2-14","敲击型盘型锚栓14","450mm","个"]
["2-15","敲击型盘型锚栓15","500mm","个"]
["2-16","旋入式盘形锚栓1","60mm","个",{"$nulls":4},"满足技术标准中岩棉板体系普通混凝土墙体(C25)Fk≥1.20（kN）及锚盘抗拉拔力≥1.20（kN）的锚栓；适用于各种墙体，通过膨胀力或机械锁定作用；个别厂家产品同时具备旋入和敲击锚固方式"]
["2-17","旋入式盘形锚栓2","80mm","个"]
["2-18","旋入式盘形锚栓3","100mm","个"]
["2-19","旋入式盘形锚栓4","120mm","个"]
["2-20","旋入式盘形锚栓5","140mm","个"]
["2-21","旋入式盘形锚栓6","160mm","个"]
["2-22","旋入式盘形锚栓7","180mm","个"]
["2-23","旋入式盘形锚栓8","200mm","个"]
["2-24","旋入式盘形锚栓9","260mm","个"]
["2-25","旋入式盘形锚栓10","280mm","个"]
["2-26","旋入式盘形锚栓11","300mm","个"]
["2-27","旋入式盘形锚栓12","350mm","个"]
["2-28","旋入式盘形锚栓13","400mm","个"]
["2-29","旋入式盘形锚栓14","450mm","个"]
["2-30","旋入式盘形锚栓15","500mm","个"]
["2-31","岩棉专用 扩压盘1","φ100","个"]
["2-32","岩棉专用 扩压盘2","φ140","个",{"$nulls":4}," "]
[3,"托架"]
["3-1","热镀锌托架","30mm","m"]
["3-2","热镀锌托架","50mm","m"]
["3-3","热镀锌托架","70mm","m"]
["3-4","热镀锌托架","90mm","m"]
["3-5","热镀锌托架","110mm","m"]
["3-6","热镀锌托架","130mm","m"]
["3-7","铝合金托架","30mm","m"]
["3-8","铝合金托架","50mm","m"]
["3-9","铝合金托架","70mm","m"]
["3-10","铝合金托架","90mm","m"]
["3-11","铝合金托架","110mm","m"]
["3-12","铝合金托架","130mm","m"]
["3-13","304不锈钢托架","30mm","m"]
["3-14","304不锈钢托架","50mm","m"]
["3-15","304不锈钢托架","70mm","m"]
["3-16","304不锈钢托架","90mm","m"]
["3-17","304不锈钢托架","110mm","m"]
["3-18","304不锈钢托架","130mm","m"]
[6,"金属护角条",null,"m"]
[7,"塑料护角条",null,"m"]
[8,"滴水条",null,"m"]
[9,"岩棉界面剂"," ","m2",{"$nulls":4},"材料单价：    （元/kg）\n平米用量：     kg/m2"]
[10,"混凝土界面处理剂"," ","m2",{"$nulls":4},"材料单价：    （元/kg）\n平米用量：     kg/m2"]
[5,"被动房产品(可选)"]
["5-1"]
["5-2"]
["5-3"]
["5-4"]
["5-5"]
["5-6"]
["5-7"]
["5-8"]
["说明："]
["1、特种网格布指如江苏地区复合发泡水泥板外墙外保温系统专用要求"]
["2、一般情况下，锚栓长度=保温板厚度+抹灰层厚度+固定深度"]
["3、不同规格锚栓都需要报价；不同厂家的锚栓规格尺寸与表中所列会略有差异，按相近规格尺寸填报具体的规格品牌"]
["4、投标时需从锚栓行业优秀品牌中选择（美坚利、玄狐、利坚美、毅结特、超思特、沃德瑞康等），所有供货工厂纳入飞检体系；"]
["5、不同材质托架按一线实际要求选用；延米单价按托架使用长度计，包含固定件及安装，施工费不再另计；不同厂家的规格尺寸与表中所列会略有差异，按相近规格尺寸计入"]
["7、岩棉界面剂、混凝土界面处理剂按实际需求选用；单价为保温面积平米单价（包含涂刷，施工费不再另计），备注中需写明材料单价（元/kg）及平米用量"]
["8、被动房产品请自行添加 "]
["9、所有运输、利润、管理费用等均含在相应单价中"]
[]
["表4、胶粘剂用量表（根据各地方标准）"]
["序号","粘贴率","胶粘剂（干粉）平米用量（kg/m2)",{"$nulls":7},"粉料：水","备注"]
[null,null,"保温材料为EPS板、热固复合EPS板、发泡水泥板",{"$nulls":4},"保温材料为岩棉板/带"]
[null,null,"用量","厚度（mm）",null,"损耗（%）",null,"用量","厚度（mm）","损耗（%）","粉料：水="]
[1,{"v":0.4,"d":"40%"}]
[2,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[3,{"v":0.6,"d":"60%"}]
[4,{"v":0.7,"d":"70%"}]
[5,{"v":0.8,"d":"80%"}]
[6,{"v":0.9,"d":"90%"}]
[7,{"v":1,"d":"100%"}]
["说明："]
["1、粉料：水比需填报"]
["2、用量要包含损耗"]
["3、厚度为粘结剂压实后的平均厚度，用量要依据厚度、水灰比、粘接率、损耗数据如实报"]
["4、基层平整度：抹灰基层4mm/2m；混凝土基层8mm/2m；"]
[]
["表5、抹面胶浆用量表（根据各地方标准）"]
["序号","保温系统",null,"抹面胶浆（干粉）平米用量（kg/m2)",{"$nulls":4},"粉料：水","备注"]
[{"$nulls":3},"用量",null,"厚度（mm）","损耗（%）",null,"粉料：水=        "]
[1,"涂料外墙面保温系统（除岩棉外体系，单网）"]
[2,"涂料外墙面保温系统（除岩棉外体系，双网）"]
[3,"面砖外墙面保温系统（除岩棉外体系）"]
[4,"涂料外墙面岩棉条防火隔离带"]
[5,"涂料外墙面岩棉板/条保温系统"]
[6,"局部仅铺网施工"]
[7,"抹面胶浆取代涂料腻子（增加值）"]
["说明："]
["1、粉料：水比需填报"]
["2、用量要包含损耗"]
["3、厚度为抹胶的平均厚度，用量要依据厚度、水灰比、粘接率、损耗数据如实报"]

{"sheet":"运输费","index":3,"n_rows":21,"n_cols":28,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,27],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,6],[1,7,1,10],[1,11,1,14],[1,15,1,18],[1,19,1,22],[1,23,1,26],[1,27,2,27],[3,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["各地运输费用报价表"]
["序号","区域","对应万科城市","胶粘剂、抹面胶浆（粉料运输费）",{"$nulls":3},"033级EPS板(黑板）",{"$nulls":3},"岩棉板、岩棉条",{"$nulls":3},"G型热固复合EPS板",{"$nulls":3},"挤塑聚苯板",{"$nulls":3},"保温隔声垫",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":3},"不含税运输费（元/KG)","税金（元/KG)","含税运输费（元/KG)","供货周期（天）","不含税运输费（元/m³)","税金（元/m³)","含税运输费（元/m³)","供货周期（天）","不含税运输费（元/m³)","税金（元/m³)","含税运输费（元/m³)","供货周期（天）","不含税运输费（元/m³)","税金（元/m³)","含税运输费（元/m³)","供货周期（天）","不含税运输费（元/m³)","税金（元/m³)","含税运输费（元/m³)","供货周期（天）","不含税运输费（元/m³)","税金（元/m³)","含税运输费（元/m³)","供货周期（天）"]
[1,"上海区域","上海"]
[2,null,"南京"]
[3,null,"苏州"]
[4,null,"无锡"]
[5,null,"镇江"]
[6,null,"杭州"]
[7,null,"宁波"]
[8,null,"常州"]
[9,null,"南昌"]
[10,null,"昆山"]
[11,null,"温州"]
[12,null,"扬州"]
[13,null,"徐州"]
[14,null,"南通"]
[15,null,"合肥"]
[16,null,"芜湖"]
[17,null,"盐城"]
[18,null,"嘉兴"]

{"sheet":"系统材料报价清单 ","index":4,"n_rows":190,"n_cols":14,"rows_kept":190,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,15,2,24],[3,15,3,24],[4,15,4,24],[5,15,5,24],[11,3,11,13],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,13,13],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[15,1,15,13],[16,0,16,13],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[25,1,25,13],[26,0,26,13],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[36,6,36,13],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,13],[39,0,39,13],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,49,13],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[50,10,50,11],[51,1,51,13],[52,0,52,13],[52,15,52,16],[53,6,53,7],[53,8,53,9],[53,10,53,11],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[54,10,54,11],[55,6,55,7],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[56,6,56,7],[56,8,56,9],[56,10,56,11],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[58,6,58,7],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[59,6,59,7],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,4,62,4],[61,5,62,5],[61,6,61,13],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[63,1,63,13],[64,0,64,13],[65,6,65,7],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[66,6,66,7],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[67,6,67,7],[67,8,67,9],[67,10,67,11],[68,6,68,7],[68,8,68,9],[68,10,68,11],[69,6,69,7],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,6,70,7],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,6,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[73,2,74,2],[73,3,74,3],[73,4,74,4],[73,5,74,5],[73,6,73,13],[74,6,74,7],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[75,1,75,13],[76,0,76,13],[76,15,76,16],[77,6,77,7],[77,8,77,9],[77,10,77,11],[78,6,78,7],[78,8,78,9],[78,10,78,11],[79,6,79,7],[79,8,79,9],[79,10,79,11],[80,6,80,7],[80,8,80,9],[80,10,80,11],[81,6,81,7],[81,8,81,9],[81,10,81,11],[82,6,82,7],[82,8,82,9],[82,10,82,11],[83,6,83,7],[83,8,83,9],[83,10,83,11],[86,0,86,13],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,88,2],[87,3,88,3],[87,4,88,4],[87,5,88,5],[87,6,87,13],[88,6,88,7],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[89,1,89,13],[90,0,90,13],[91,6,91,7],[91,8,91,9],[91,10,91,11],[92,6,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,6,93,7],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,6,94,7],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,6,95,7],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,6,96,7],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[97,6,97,7],[97,8,97,9],[97,10,97,11],[98,6,98,7],[98,8,98,9],[98,10,98,11],[99,1,99,13],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[102,2,103,2],[102,3,103,3],[102,4,103,4],[102,5,103,5],[102,6,102,13],[103,6,103,7],[103,8,103,9],[103,10,103,11],[104,1,104,13],[105,0,105,13],[106,6,106,7],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[107,6,107,7],[107,8,107,9],[107,10,107,11],[108,6,108,7],[108,8,108,9],[108,10,108,11],[109,6,109,7],[109,8,109,9],[109,10,109,11],[110,6,110,7],[110,8,110,9],[110,10,110,11],[111,6,111,7],[111,8,111,9],[111,10,111,11],[112,6,112,7],[112,8,112,9],[112,10,112,11],[113,6,113,7],[113,8,113,9],[113,10,113,11],[115,1,115,13],[116,0,116,13],[117,6,117,7],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[118,6,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[119,6,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,11],[120,6,120,7],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[121,6,121,7],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[122,6,122,7],[122,8,122,9],[122,10,122,11],[123,6,123,7],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[124,6,124,7],[124,8,124,9],[124,10,124,11],[127,1,127,13],[128,0,128,13],[129,0,130,0],[129,1,130,1],[129,2,130,2],[129,3,130,3],[129,4,130,4],[129,5,130,5],[129,6,129,13],[130,6,130,7],[130,8,130,9],[130,10,130,11],[131,6,131,7],[131,8,131,9],[131,10,131,11],[132,6,132,7],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[133,6,133,7],[133,8,133,9],[133,10,133,11],[134,6,134,7],[134,8,134,9],[134,10,134,11],[135,6,135,7],[135,8,135,9],[135,10,135,11],[136,8,136,9],[136,10,136,11],[137,6,137,7],[137,8,137,9],[137,10,137,11],[138,6,138,7],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[141,5,142,5],[141,6,141,13],[142,6,142,7],[142,8,142,9],[142,10,142,11],[143,1,143,13],[144,0,144,13],[145,6,145,7],[145,8,145,9],[145,10,145,11],[146,6,146,7],[146,8,146,9],[146,10,146,11],[147,6,147,7],[147,8,147,9],[147,10,147,11],[148,6,148,7],[148,8,148,9],[148,10,148,11],[149,6,149,7],[149,8,149,9],[149,10,149,11],[150,6,150,7],[150,8,150,9],[150,10,150,11],[151,6,151,7],[151,8,151,9],[151,10,151,11],[152,6,152,7],[152,8,152,9],[152,10,152,11],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[155,2,156,2],[155,3,156,3],[155,4,156,4],[155,5,156,5],[155,6,155,13],[156,6,156,7],[156,8,156,9],[156,10,156,11],[157,1,157,13],[158,0,158,13],[159,6,159,7],[159,8,159,9],[159,10,159,11],[160,6,160,7],[160,8,160,9],[160,10,160,11],[161,6,161,7],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[162,6,162,7],[162,8,162,9],[162,10,162,11],[163,0,163,2],[164,6,164,7],[164,8,164,9],[164,10,164,11],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[166,2,167,2],[166,3,167,3],[166,4,167,4],[166,5,167,5],[166,6,166,13],[167,6,167,7],[167,8,167,9],[167,10,167,11],[168,1,168,13],[169,0,169,13],[170,6,170,7],[170,8,170,9],[170,10,170,11],[171,6,171,7],[171,8,171,9],[171,10,171,11],[172,6,172,7],[172,8,172,9],[172,10,172,11],[173,6,173,7],[173,8,173,9],[173,10,173,11],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[175,2,176,2],[175,3,176,3],[175,4,176,4],[175,5,176,5],[175,6,175,13],[176,6,176,7],[176,8,176,9],[176,10,176,11],[177,1,177,13],[178,0,178,13],[179,6,179,7],[179,8,179,9],[179,10,179,11],[180,6,180,7],[180,8,180,9],[180,10,180,11],[181,6,181,7],[181,8,181,9],[181,10,181,11],[182,6,182,7],[182,8,182,9],[182,10,182,11],[184,0,184,13],[185,0,185,13],[186,0,186,13],[187,0,187,13],[188,0,188,13],[189,0,189,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["外保温集中采购报价表（以南通为例报价）"]
["目录："]
[null,"表1：","高层住宅楼EPS薄抹灰外墙外保温体系报价（涂料）"]
[null,"表2：","多层住宅楼EPS薄抹灰外墙外保温体系报价（涂料）"]
[null,"表3：","别墅EPS薄抹灰外墙外保温体系报价（涂料）"]
[null,"表4：","防火隔离带报价（涂料）"]
[null,"表5：","岩棉外墙外保温体系报价（涂料）"]
[null,"表6：","保温装饰一体化板系统"]
[null,"表7：","G型热固复合EPS板保温系统（涂料）"]
[null,"表8：","外保温体系局部仅铺网报价"]
[null,"表9：","滴水条、护角条节点报价"]
[]
["表1：高层住宅楼外保温体系报价"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","高层住宅楼涂料外墙面苯板保温系统（40厚）"]
["涂料面单网标准施工做法：1、粘贴率≥40%  2、40mm厚EPS聚苯板保温   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布一道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"苯板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["二","高层住宅楼涂料外墙面苯板保温系统（40厚）"]
["涂料面双网增强部位标准施工做法：1、粘贴率≥40%  2、40mm厚EPS聚苯板保温   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布二道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"苯板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["表2：多层住宅楼外保温体系报价"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","多层住宅楼涂料外墙面苯板保温系统（40厚）"]
["涂料面单网标准施工做法：1、粘贴率≥40%  2、40mm厚EPS聚苯板保温   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布一道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"苯板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["二","多层住宅楼涂料外墙面石墨板保温系统（40厚）"]
["涂料面单网标准施工做法：1、粘贴率≥40%  2、40mm厚石墨板保温   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布一道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"石墨板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","别墅涂料外墙面苯板保温系统（40厚）"]
["涂料面单网标准施工做法：1、粘贴率≥40%  2、40mm厚EPS聚苯板保温   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布一道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"苯板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["二","别墅涂料外墙面石墨板保温系统（40厚）"]
["涂料面单网标准施工做法：1、粘贴率≥40%  2、40mm厚石墨板保温   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布一道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"石墨板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["表4：防火隔离带报价"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料延长米用量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","涂料外墙面苯板保温系统岩棉条防火隔离带（50mm厚）"]
["涂料面标准施工做法：1、粘贴率100%  2、50mm厚300mm高岩棉条隔离带；3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布二道   4、外墙涂料（本价格清单中不含）   "]
[1,"胶粘剂",null,null,"m",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"岩棉条",null,null,"m",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓8*100",null,"m",1,"个",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"岩棉界面剂",null,null,"m",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"辅材","-","-","m",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["表5：高层岩棉外保温体系报价"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","高层住宅楼涂料外墙面岩棉板保温系统（50厚）"]
["涂料面双网岩棉板标准施工做法：1、粘贴率≥50%  2、50mm厚TR10岩棉板   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布二道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"岩棉板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","旋入式盘形锚栓10*120",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"岩棉界面剂",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["二","高层住宅楼涂料外墙面岩棉条保温系统（50厚）"]
["涂料面双网岩棉条标准施工做法：1、粘贴率≥70%  2、50mm厚岩棉条   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布二道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"岩棉条",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","敲击型盘型锚栓10*120",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"岩棉界面剂",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["表6：保温装饰一体化板系统"]
["一","仿铝板岩棉装饰一体化板保温系统（40厚）"]
["    保温装饰一体板系统：1、粘贴率≥70%  2、岩棉40mm厚、面板8.0mm厚、开孔底板4.5mm厚   3、开槽插锚 4、仿铝板饰面"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"保温装饰一体板（岩棉）型，40mm","1220*2440mm",null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"专用金属锚固件 "," 40-70MM",null,"m2",1,"个",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"一体板专用锚钉"," 8/60MM",null,"m2",1,"个",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"一体板专用硅酮密封胶",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"一体板专用聚乙烯泡沫圆棒"," Φ12mm",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7," 其他辅料(排气塞、美纹纸等)","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["表7：G型热固复合EPS板保温系统"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","G型热固复合EPS板保温系统（50厚）"]
["涂料面G型热固复合EPS板标准施工做法：1、粘贴率≥50%  2、50mm厚G型热固复合EPS板   3、抹面胶浆，内衬耐碱涂覆网格布二道  4、外墙涂料（本价格清单中不含）"]
[1,"胶粘剂",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"G型热固复合EPS板",null,null,"m2",1,"m3",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"锚栓","旋入式盘形锚栓10*120",null,"m2",1,"个",{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"界面剂",null,null,"m2",1,"m2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["表8：外保温体系局部仅铺网报价"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m2）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料平米含量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","局部仅铺网施工标准做法"]
["仅铺网标准施工做法：1、3mm厚抗裂聚合物砂浆，内衬耐碱玻璃纤维网格布一道 2、涂料或面砖（本价格清单中不含）"]
[1,"耐碱涂覆网格布",null,null,"m2",1,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"抹面胶浆",null,null,"m2",1,"kg",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"辅材","-","-","m2",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["表9：滴水条、护角条节点报价"]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料延长米用量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["一","局部仅铺网施工标准做法"]
["滴水条标准施工做法：1、用防护砂浆粘贴在直线型的窗洞的上檐口"]
[1,"滴水条",null,null,"m",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"抹面胶浆",null,null,"m",1,"kg",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"辅材","-","-","m",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["序号","子项名称","规格型号","生产厂家","单位","数量","综合单价构成（元/m）"]
[{"$nulls":6},"材料单位",null,"不含税材料单价",null,"材料延长米用量",null,"不含税材料平米单价","含税材料平米单价"]
["二","局部仅铺网施工标准做法"]
["护角条标准施工做法：1、用防护砂浆粘贴在阳角或阴角位置，起加强和挺直的作用"]
[1,"塑料护角条",null,null,"m",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"抹面胶浆",null,null,"m",1,"kg",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"辅材","-","-","m",1,"-",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","材料费用小计","-","-","-","-","-",null,"-",null,"-",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["备注："]
["   1、本系统组价仅列举常用的几个系统，实际按各一线公司具体要求执行。"]
["   2、交付的外墙外保温的基层必须满足相关国家规范要求，且符合各种保温体系的施工要求。"]
["   3、系统组价中的材料单价应包含运税费。"]
["   4、辅材包含发泡胶、清洗剂等一切辅材费用。"]
["   5、苯板按039级18kg/ m3计入，岩棉板按TR10计入，锚栓规格及数量按技术要求底线计入；签订合同时具体材料规格类型及施工费组合按各项目实际要求选择组合。"]